**ПАСПОРТ**

**ФЕН НАСТЕННЫЙ**

**МОДЕЛЬ: GL-HDW1200**

****

**Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!**

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Оборудование монтируется на стену и предназначено для сушки волос.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры электросети | 220 В; 50 Гц |
| Мощность  | 1 200 Вт |
| Количество температурных режимов  | 2 |

****

**КОНСТРУКЦИЯ**

|  |
| --- |
| 1. Корпус фена |
| 2. Фронтальная панель |
| 3. Кнопка регулировки температуры |
| 4. Кнопка включения |
| 5. Крепежная панель |
| 6. Кнопка включения/отключения от сети питания |

**УСТАНОВКА**

**При подключении к сети питания через розетку**

**Внимание! Не устанавливайте фен в ванной комнате и в непосредственной близости с водой!**

1. Просверлите в стене два отверстия ∅ 6 мм так, как показано на рис. 2.

2. Вставьте в отверстия дюбели. Закрутите винты вместе с крюками так, чтобы крюки оказались плотно прикручены к стене.

3. Повесьте фен на крюки, подключите к сети питания. Теперь фен готов к работе.

**При подключении к сети питания через кабель**

1) Открутите винт на фронтальной панели корпуса фена и снимите фронтальную панель. Отсоедините сетевой шнур (см. рис.3).

2) Удалите пластиковую заглушку с отверстия для провода № 3 (рис. 3). Пропустите выведенный из стены сетевой кабель через отверстие № 3 и соедините его с электрическим портом. Для правильного подсоединения проводов следуйте указателям N (нейтраль) и L (фаза) на контактах.

3) Убедившись, что провода подсоединены правильно, верните на место фронтальную панель и закрутите винт.

5) При помощи крепежных винтов повесьте фен на стену.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Включите фен с помощью кнопки включения/отключения от сети питания (6) (рис. 1). Фен будет работать только при удержании кнопки включения. С помощью кнопки регулировки температуры (3) (рис.1) выберите оптимальный температурный режим (Max или Min).

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Параметры электросети должны соответствовать параметрам, указанным на шильдике

оборудования.

2. Не прикасайтесь к фену мокрыми руками.

3. Не тяните за сетевой кабель.

4. К эксплуатации оборудования не могут быть допущены лица без должной подготовки, если только они не находятся под контролем или не проинструктированы о правильном использовании оборудования лицом, ответственным за их безопасность.

5. Во время чистки фена отключите его сети питания.

6. Следите за тем, чтобы волосы не затягивало в воздухозаборник.

7. Допускается применение мыльной воды для чистки фена.

8. Не применяйте едкие или абразивные чистящие средства.

**Комплектация**

Настенный фен 1 шт.

Инструкция 1 шт.

Крюк 1 шт.

Винт 2 шт.

Дюбель 2 шт.

|  |
| --- |
| Произведено в КНР. Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.  |